[bookmark: _GoBack]別表第３（第５条関係）　電気融着継手チェックシート
	電気融着継手チェックシート

	工事件名
	

	指定工事事業者名
	

	施工場所
	

	施工日
	　　年　　月　　日

	管種・呼び径
	

	使用材料製造業者名
	サドル分水栓：
継　手　　　：
給水管　　　：
エルボ　　　：

	継手箇所数
	１
	２
	３
	４
	５

	準　備
	発電機確認
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異

	
	融着機確認
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異

	接　合
	管・継手の清掃点検
	
	
	
	
	

	
	挿入標線の記入
	
	
	
	
	

	
	切削面の記入
	
	
	
	
	

	
	融着面の切削
	
	
	
	
	

	
	アセトン清掃
	
	
	
	
	

	
	挿入・クランプ固定
	
	
	
	
	

	通　電
	コネクター接続
	
	
	
	
	

	
	バーコード読み取り
	
	
	
	
	

	検　査
	融着機の正常終了
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異

	
	通電終了時刻
	：
	：
	：
	：
	：

	
	インジケーターの隆起
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異
	正・異

	
	クランプの取り外し時刻
	：
	：
	：
	：
	：

	判　定
	合・否
	合・否
	合・否
	合・否
	合・否

	備考




